|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder: LKA(L) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM****LUFTDON M M TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i tak****TDxx**Kvadratiskt tilluftsdon med operforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typLKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBB eller likvärdigt. Linjärt konspjäll och avläsningsbar flytande K-faktorskala.Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.**Undertakstyp**: 1-14**Dim:** LKA(L)-XXX + MBB-XXX-XXX-S | x st |

|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:LKA(L) | Sida 2 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM****LUFTDON M M TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i tak****TDxx**Kvadratiskt tilluftsdon med operforerad bottenplatta av Lindabs fabrikat typ LKA(L) med tryckfördelningslåda typ MBC eller likvärdigt bladspjäll med fast k-faktor.Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till linjärt konspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.**Undertakstyp**: 1-14**Dim:** LKA(L)-XXX + MBC-XXX-XXX | x st |