|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AC-11-vägg (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-11 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder: AC-11-tak (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i tak TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-11 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AC-12-vägg (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-12 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder: AC-12-tak (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i tak TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 1-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-12 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AC-13-vägg (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-13 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-13-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder: AC-13-tak (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i tak TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara horisontella riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-13 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-13-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-13-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AC-14-vägg (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-14 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-14-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder: AC-14-tak (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i tak TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för 2-vägs spridning med välvda ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AC-14 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AC-14-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AC-14-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

