|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AD-11-vägg (TD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med ställbara horisontella riktningslamel- ler för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AD-11 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AD-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AD-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AD-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AD-12-vägg (TD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med ställbara vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AD-12  eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AD-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AD-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AD-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AD-21-vägg (TD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med ställbara horisontella och vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AD-21 eller likvärdigt. (Horisontella lameller främst)  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AD-21-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AD-21-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AD-21-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AD-22-vägg (TD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med ställbara horisontella och vertikala riktningslameller för reglering av spridningsmönster av Lindabs fabrikat typ AD-22 eller likvärdigt. (Vertikala lameller främst)  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AD-22-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AD-22-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AD-22-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

