|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AT-11-vägg (ÖD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD****QMD.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****ÖVERLUFTSDON****Överluftsdon monterade i vägg / dörr ÖDxx**Rektangulärt aluminiumgaller för överluft med lameller som förhindrar ljusgenomsläpp av Lindabs fabrikat typ AT-11 eller likvärdigt.Levereras med eller utan synliga skruvhål för montering.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Dim:** AT-11-V-xxx-xxx-9003 AT-11-xxx-xxx-9003 | x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AT-21-vägg (ÖD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD****QMD.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****ÖVERLUFTSDON****Överluftsdon monterade i vägg / dörr ÖDxx**Rektangulärt aluminiumgaller med motfläns för överluft med fasta lameller som förhindrar ljusgenomsläpp av Lindabs fabrikat typ AT-21 eller likvärdigt.Levereras med eller utan synliga skruvhål för montering.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Dim:** AT-21-V-xxx-xxx-9003 AT-21-xxx-xxx-9003 | x st x st |

